## Van Bytestroom naar pakketten

Door middel van dit mechanisme hebben we een betrouwbare pakketcommunicatie gerealiseerd.
Maar we willen communiceren met een stroom van bytes, zonder arbitraire grenzen daarin, in plaats van met pakketten.
Aan de zendzijde moeten deze stroom opdelen in opeenvolgende pakketten.
Aan de ontvangstzijde moeten we die pakketten weer in de goede volgorde zetten om deze te combineren tot de oorspronkelijke stroom bytes.
Om de oorspronkelijke volgorde van de pakketten te kunnen reconstrueren, voorzien we de pakketten van een volgnummer (segmentnummer).
Dit volgnummer kunnen we ook gebruiken voor de identificatie van een pakket bij de ontvangstbevestiging.

Een bytestroom wordt door de zender gesplitst in genummerde segmenten, die in afzonderlijke pakketten getransporteerd worden.
Door de ontvanger wordt de oorspronkelijke bytestroom gereconstrueerd aan de hand van de volgnummers van de segmenten.