## ★ Aan de slag 35

Bij Deep Packet Inspection (DPI) wordt elektronisch dataverkeer tussen zender en ontvanger inhoudelijk geanalyseerd. Op basis van de inhoud kunnen de pakketjes dan verschillend behandeld worden: geweigerd, gekopieerd naar een andere ontvanger of met een andere prioriteit worden doorgestuurd. Wanneer je de vergelijking trekt met briefpost dan wordt bij DPI de inhoud van de enveloppe gelezen. Voor de bezorging bevat de header (het adres op de enveloppe) alle informatie. Een firewall kan, door gebruikmaking van deep packet inspection, ook beschermen tegen ongewenste inhoud zoals spam of computervirussen. Dit gebeurt door de gebruiker zelf. Een andere toepassing, die vooral voor de film- en muziekindustrie van pas kan komen, is het blokkeren van pakketjes met bepaalde beschermde inhoud. In hoeverre de privacy daarmee geweld wordt aangedaan is een punt van aandacht.

Bij de snelheidstest in “Aan de slag 34” werd ook een zogenaamde ping-tijd vermeld.
Dit is de vertraging die het signaal ondervindt bij de communicatie.
Deze vertraging wordt onder andere bepaald door de afstand die het signaal af moet leggen.
Ook voor deze signalen geldt de lichtsnelheid als absoluut maximum.
Daarnaast zijn er extra hindernissen die onderweg voor extra vertraging zorgen, zoals routers, codeer/decodeerstappen, compressie/decompressie, encryptie/decryptie en filters, bijvoorbeeld voor "deep packet inspection".

1. Ga voor een aantal internetadressen na wat de ping-tijd is. Dit kun je op verschillende manieren doen:

- met behulp van een programma op je computer. Het programma ping is aan te roepen vanaf de opdrachtregel:
  ping nl.wikipedia.org;
- met behulp van een programma elders op het web, bijvoorbeeld https://www.meter.net/ping-test/
  In dat geval moet je wel weten waar dit programma uitgevoerd wordt.

Let op: het gaat hier echt om de zogenaamde ping-tijd.
Je kunt ook de reactietijd van bepaalde websites meten, maar dan heb je met veel meer vertragende factoren te maken dan alleen de vertraging van de communicatie.

2. Probeer na te gaan hoeveel van deze vertraging door de afstand verklaard kan worden (als je ervan uitgaat dat het signaal zich voortplant met de snelheid van het licht in vacuüm) en hoeveel van deze tijd door andere factoren veroorzaakt wordt.