## De NOT-poort

Je ziet een schakeling met een schakelaar en een lampje. Als de schakelaar in positie 0 staat, brandt de lamp. Staat de schakelaar in positie 1 dan brandt de lamp niet.
De stand van de schakelaar is dus omgekeerd aan de toetstand van de lamp.
Probeer maar.

Lampje

Kijk ook naar de getallen in de waarheidstabel.
Deze schakeling wordt een NOT-poort of Inverter (keert de invoer om) genoemd.
Een NOT-poort wordt weergegeven met het symbool:

Inverters
In de tot nu toe behandelde poorten is alleen de NOT-poort een voorbeeld van een zogenaamde inverter. Een inverter keert de ingevoerde waarde telkens om. Bij de NOT- poort wordt de ingevoerde waarde 0 omgekeerd in de waarde 1. Een invoer van de waarde 1 levert als uitvoer de waarde 0 op. Je herkent een inverter aan het ronde open cirkeltje in het gebruikte symbool voor de poort.
Voorbeelden van andere inverters zijn de NAND-poort, de NOR-poort en de NXOR-poort.

Bekijk de volgende video.