## ★ Aan de slag 5

1. Ontwerp en maak een schakeling voor een drie-bits opteller.
   Sla het bestand in MMLogic op als driebitsopteller.lgi
   Controleer of alles werkt.
2. Open in MMLogic de schakeling van de drie-bits opteller die je hebt gemaakt en al eerder hebt moeten inleveren.
   Vervang de switches door twee hexadecimale keypads.
   Gebruik twee 7 segment LED’s om de invoerwaardes te tonen.
   Vervang de vier LED’s voor de uitvoer door een 7 segment LED.
   Controleer of alles werkt.