## Werkwijze

Monstervoorbereiding

- Weeg in duplo 5 gram premix af in een maatbeker van 250 ml.
- Zet het bekerglas in de zuurkast en voeg hier in kleine porties, onder zwenken, 40 ml salpeterzuur 65% aan toe.
- Laat de gele nitreuze dampen verdampen door te zwenken en eventueel door wat te verwarmen met een elektrische kookplaat. Damp in tot ongeveer 25 ml.
- Voeg wat milliQ water toe, de oplossing begint weer gele nitreuze dampen te dampen. Laat alle dampen verdampen door te zwenken en eventueel wat te verwarmen.
- Laat de oplossing afkoelen.
- Filtreer de afgekoelde oplossing door een koffiefilter in een maatkolf van 250 ml. Spoel het filter drie keer na met milliQ water.
- Vul de maatkolven aan tot 250 ml.

Ijklijn

- Pipetteer van de stockstandaard 0; 1; 2; 3; 4 en 5 ml in maatkolven van 100 ml, vul aan met milliQ water.

Monster en controlemonster

- Pipetteer het monster in duplo door 2 ml te pipetteren in een maatkolf van 100 ml, vul aan met milliQ water.
- Pipetteer het contolemonster in duplo door 2 ml te pipetteren in een maatkolf van 100 ml, vul aan met milliQ water.

Meten

- Zet de AAS aan met de knop op de rechter zijde.
- Vervang eventueel een lamp met de benodigde lampen.
- Selecteer de methode “Fe KILO” voor het meten van ijzer en “Cu KILO” voor het meten van koper.
- Zet de vlam aan.
- Controleer of de aanzuigsnelheid van het monster juist is. Deze moet minimaal 3 ml/min zijn.
- Meet de standaarden, monsters en controlemonsters met beide methoden. Noteer hierbij de extinctie en standaard deviatie.