## Werkwijze

Interne standaardmethode

- Pipetteer volgens onderstaande schema
- Doe dit direct in een vial (Zie onderstaande foto)
- Maak de vial dicht met een magneetdopje.

Nummer | Vertenex (µl) | Verdox (µl) | Neutral (g)
C0 | 0 | 25 | 1
C1 | 5 | 25 | 1
C2 | 10 | 25 | 1
C3 | 20 | 25 | 1
C4 | 40 | 25 | 1
C5 | 80 | 25 | 1

Monster

- Weeg 1 gram kilomonster af en doe het direct in een vial (Zie onderstaande foto).
- Pipetteer 5 µl interne standaard af.
- Doe de vial dicht met een magneetdopje.

​Controlemonster

- Weeg 1 gram robijn wasverzachter af en doe het direct in een vial.
- Pipetteer 5 µl interne standaard af.
- Doe de vial dicht met een magneetdopje.

Voorbereiding op de gaschromatografie

- Draai de 3 kranen open. (zie onderstaande foto)
- Zet de GC aan. Links onderin is de aanknop
- Links van de GC staat nog een kastje. Achter het kastje is de aanknop.
- Start nu het softwareprogramma Clarity.
- Open het mapje Kilo wasverzachter.
- Open het mapje wasverzachter Tom.
- Kopieer het mapje en sla het mapje op onder jou initialen.
- Zoek naar de methode van wasverzachter Tom.
- Kopieer de sequence. En sla dit op.
- Druk nu op run sequence.