## SketchUp

Van schets naar werktekening | BB - KB - MAVO

Als je naar je schets kijkt kun jij er waarschijnlijk wel mee aan het werk in de werkplaats. Het ontwerp zit in jouw hoofd: jij weet precies hoe alles moet worden. DNV Interieurontwerp snapt dit, maar stel je nou voor dat jij ziek wordt en niet kunt werken. Of dat jouw ontwerp zo'n succes is, dat ze het nog een keer willen maken. Daarom maak je van je schets nu een werktekening.

Wat heb je nodig:

- Een computer met daarop Google SketchUp Pro of als je thuis werkt de online versie van Google SketchUp.
- Je schets in isometrische projectie.

Stappenplan:

- Je gaat volgens de Amerikaanse projectiemethode je schets omzetten naar een werktekening. Als je de regels van de Amerikaanse projectiemethode nog eens wil terug lezen, dan kun je dit doen bij deeltaak 1.
- Teken drie aanzichten van je ontwerp: het vooraanzicht (VA), het bovenaanzicht (BA) en het rechterzijaanzicht (RZA). Hoe dit er voor bijvoorbeeld een tuinstoel uitziet, zie je op onderstaand plaatje.

- Geef duidelijk alle maten aan in je ontwerp. Dit is bijvoorbeeld handig als je straks in de machinale staat en je het materiaal op maat wil gaan maken.
- Geef ook zoveel mogelijk alle verbindingen aan in je tekening. Als dit niet lukt door te tekenen, dan mag je ook altijd tekst toevoegen in de tekening.
- Geef in de tekening aan welk verschillende soorten materiaal je wil gaan gebruiken.
- Let op, ook al is SketchUp een 3D programma, je tekening blijft 2D.
- Je mag tussendoor altijd om hulp of feedback vragen.
- Laat iemand anders kritisch naar jouw werktekening kijken, dit mag je docent zijn of een medeleerling. Vraag of deze persoon denkt jouw ontwerp te kunnen maken zonder jouw hulp. Is het antwoord hierop ja? Super! Dan kun jij weer verder.....
- Maak een print van de werktekening zodat je die bij de hand hebt in de werkplaats en lever de werktekening in op de manier zoals jullie op school hebben afgesproken.