## Theorie + vragen

Als er 1 lamp kapot gaat in je kamer, dan blijven de andere lampen aan.
Dat is maar goed ook. Het zou heel onhandig zijn als je dan meteen in het donker zit.

Serie-schakeling
Je weet al dat je batterijen in serie kunt schakelen.
Je legt de batterijen met de plus en de min tegen elkaar.
Lampen en andere apparaten kun je ook in serie schakelen.
Je legt ze niet tegen elkaar, maar verbindt ze met stroomdraden.

1 stroomkring
In een serie-schakeling zitten alle lampen in 1 stroomkring.
De stroom gaat van de spannings-bron (+) eerst door lamp 1, daarna door lamp 2 en dan terug naar de spannings-bron (−).
Als 1 lamp kapot gaat, dan is de stroomkring onderbroken.
De stroom kan niet door de kapotte lamp.
De andere lamp gaat dan ook uit, want in een onderbroken stroomkring kan geen stroom lopen.

Parallel-schakeling
Je kunt de apparaten thuis in serie schakelen.
Maar dan moet bijvoorbeeld de wasmachine aan staan, als je de mixer wilt gebruiken!
Dat is niet handig. Daarom zijn de apparaten in huis apart van elkaar geschakeld.
Elk apparaat is met een eigen stekker aangesloten op het stopcontact.
Dat noem je: parallel schakelen.
Apparaten die parallel geschakeld zijn, kun je apart aan en uit zetten.

Meer stroomkringen
In een parallel-schakeling heeft ieder apparaat een eigen stroomkring.
In de afbeelding hieronder zie je een parallel-schakeling met twee stroomkringen.
Als 1 lampje kapotgaat, dan blijft het andere lampje branden.
Een parallel-schakeling heeft twee of meer stroomkringen.
Als 1 apparaat kapotgaat, dan kunnen de andere apparaten gewoon werken.

De schakelaar
Met een schakelaar kun je de stroomkring sluiten en onderbreken.
In een schakelaar zitten twee metalen plaatjes.
In de afbeelding hieronder raken die plaatjes elkaar.
De stroom kan door de schakelaar lopen. De stroomkring is gesloten.
Aan het symbool kun je zien dat de schakelaar dicht is.

Als je de schakelaar omzet, gaan de metalen plaatjes van elkaar.
Dat zie je op de afbeelding hieronder.
Er kan nu geen stroom meer door de schakelaar lopen. De stroomkring is nu onderbroken.
Aan het symbool kun je zien dat de schakelaar open is.