## De draaibank

De volgende onderdelen van de houder hebben een bewerking op de draaibank.

- De geleiders (part 4)
- Draadeind M8 (part 5)
- Knop groot (part 6)
- Knop klein (part 7)

Voordat we hiermee gaan werken bekijk eerst het volgende filmpje om je geheugen op te frissen.

De draaibank

Veel gemaakte fouten.

Een gat boren

Om de toerental van de draaibank te bepalen meet je met de schuifmaat eerst de diameter van het product op. Op de horizontale as zoek je deze diameter op.

De geadviseerde snijsnelheid staat op de vertikale as. Door de kruispunt van beide assen op te zoeken kan je de toerental aflezen.

Bij voorbeeld: