## Gereedschappen

Kwasten
Het katoenen touwtje (het rode touwtje op de afbeelding) houdt de haren van een ronde of ovale kwast samen. De kwastharen slijten af en door na verloop van tijd het touw in te korten, heb je opnieuw voldoende haar op de kwast. De bus of ring (het goude gedeelte op de afbeelding) houdt de haren samen.

Meestal wordt er voor een houten steel gekozen (berken-,beuken- of lindehout). Het hout wordt meestal gelakt. De afmeting en type staat op de steel afgedrukt.
Kenmerken van een goede kwast zijn, dat het de verf goed opneemt en zo gelijkmatig mogelijk op het oppervlak aanbrengt.

Verfrollers
Rollers zijn verkrijgbaar in verschillende breedtes en dikten. Goede rollers pluizen minder, nemen de verf beter op en geven beter en gelijkmatiger af. Let er voornamelijk bij muurverfrollers- op dat er geen (te) dikke naad door de vacht voelbaar is. Een te dikke naad werkt nadelig op het eindresultaat.
Wees bij de keuze van de verfroller voor structuurverf voorzichtig. Zet indien mogelijk eerst een proefstukje op om de grofte van de uiteindelijke structuur te kunnen beoordelen

Verfbakje

Voor het aanbrengen van verf met de verfroller gebruik je een verfbakje. Het verfbakje is voorzien van een aantal V ribbels. Daarop kun je de verfroller voorzien van de juiste hoeveelheid verf. In plaats van het verfbakje, kun je ook een rooster in een verfblik gebruiken.

Schuurpapier

Een verflaag hecht beter op een ondergrond die geschuurd is. De grofheid van schuurpapier geeft men aan in getallen. Deze getallen geven het aantal korrels per cm² aan. Grof schuurpapier heeft een lager getal dan fijn schuurpapier. Grof schuurpapier geeft ondiepe brede krassen. Fijn schuurpapier geeft diepe smalle krassen.

Scotch-brite

Scotch-brite is een open kunststof weefsel. Door de open structuur blijft de schuurpad scherp en loopt het niet vol. Het is alleen geschikt voor het opruwen van oppervlakken. Scotch-brite is niet geschikt voor het vlakschuren en uitschuren van overgangen of plaatselijke beschadigingen.

Schilders stoffer

De professionele schilders stoffer met echt varkenshaar is natuurlijk onmisbaar bij iedere schilders klus. Stofvrij maken is een van de belangrijkste taken als voorbereiding op het schilderwerk. Het voordeel van de stoffer is dat het een unieke vorm heeft en gemakkelijk in de hand ligt. Daarnaast is het varkenshaar ideaal voor het verwijderen van stoffige oppervlakten.

Plamuurmessen

Plamuurmessen zijn er in diverse soorten, zo is er het "Duitse" plamuurmes, dat een nogal stug blad en een beukenhouten handvat heeft. Het zogenaamde "Engelse" plamuurmes heeft een veel soepeler stalen blad dat door loopt in het palmhouten heft.

Kitspuit

Een kitspuit is een hulpmiddel dat wordt gebruikt voor het kitten van naden en het aanbrengen van lijm. In de kitspuit wordt een koker bevestigd, dat vervolgens door knijpende bewegingen van de handvatten leeg wordt gedrukt.

Kwastenpot

Rollers en kwasten kun je na gebruik inpakken in plastic. Dan kun je de roller of kwast de volgende dag gelijk weer gebruiken. Spoel kwasten nooit onder de kraan uit. Verfstoffen horen niet in het milieu.

Kwasten maak je schoon in een bak water met flocculeringsmiddel. Flocculeringsmiddel zuivert het water. Verfdeeltjes bezinken op de bodem. Behandel de verfdeeltjes weer als gevaarlijk afval. Dit schoonmaaksysteem gebruik je als je de kwasten en rollers een tijd niet meer gaat gebruiken.