## Materialen

Straatkolk

Een straatkolk voert het regenwater af en voorkomt op die manier dat er grote plassen op de straat blijven staan na een regenbui. Dat afvoeren vindt plaats met behulp van rioleringsbuizen die aan de straatkolk bevestigd zijn. Straatkolken zijn gemaakt van beton, gietijzer of kunststof. Er komt met het regenwater ook veel zand mee de straatkolk in. In de straatkolk is een zandvang gemaakt die er voor zorgt dat het zand niet de riolering inloopt.

Rioleringsbuizen

Water uit het huis en in de straat wordt afgevoerd onder de grond. De kleinere buizen zijn van kunststof (PVC) en de echt grote buizen zijn van beton. Rioleringsbuizen moeten zo worden aangebracht dat het water en stoffen die er in drijven, langzaam worden afgevoerd. Het schuinleggen van de buizen noemen we in de vaktaal ‘afschot’. Rioleringsbuizen liggen 5 mm schuin op een lengte van 1 meter. De bochten in een riolering zijn gebogen om verstopping te voorkomen.

Opsluitbanden

Een opsluitband is gemaakt van beton en 1 meter lang. Aan de ene zijde zit een half ronde groef en aan de andere zijde een half rond uitstulping dit noemt men een hol-en-dol verbinding. Daardoor kunnen opsluitbanden aan elkaar gekoppeld worden. Opsluitbanden zorgen er voor dat bestrating van tegels of stenen niet weg kan schuiven. Een opsluitband is gemaakt van beton zonder wapening. Dat is dan ook de reden dat een opsluitband breekbaar is.

Straatstenen

Een bestrating kan van veel verschillende materialen gemaakt worden. Er zijn straten die gemaakt zijn van gestort beton, asfalt en straatstenen. Straatstenen kunnen gemaakt zijn van klei dat gebakken is of van beton. Een veel voorkomende afmeting bij betonstenen is 210 x 105 x 70 mm. Straatstenen worden in een bepaalde structuur gelegd om de straat zo minder snel ongelijk wordt. Door de stenen in een verband te leggen wordt het steviger en het wordt ook mooier.

Verbanden

We noemen de structuur van de bestrating een verband. Veel voorkomende verbanden bij bestratingen zijn keperverband, halfsteensverband en ellenboogverband.