## Veiligheid

Knie beschermers

De stratenmaker voert een deel van zijn werkzaamheden uit door geknield op de grond te werken. Het is van groot belang dat hij/zij zijn knieën beschermt door het dragen van kniebeschermers.

Juiste manier van tillen

Het tillen van zwaardere lasten dient als volgt te worden uitgevoerd:

Voeten recht naar voren - Armen dicht bij je lichaam - Knieën gebogen - Til de last door de benen te strekken en houdt daarbij de rug recht - Rug recht - Zwaardere lasten, zoals een straatkolk, moet je samen tillen

Veiligheidsschoenen

Door het dragen van veiligheidsschoenen zijn je tenen beschermt tegen het afknellen door een niet al te zware last. Ook beschermen deze schoenen tegen het steken in je voeten met de schep/bats. Omdat ze waterdicht zijn bevorderen ze tenslotte ook nog je gezondheid als de grond vochtig is.