## Hoe wordt warmte afgegeven?

Om de warmte uiteindelijk bij de eindgebruiker te krijgen zodat deze het lekker warm krijgt hebben we een apparaat nodig. Deze apparaten hebben we in de volgende vormen:

Radiator

Dit is een gesloten bak waar warm water doorheen kan lopen. Deze zijn in diverse vormen te krijgen en meestal gemaakt van metaal.

Bij een radiator loopt het warme water van boven naar beneden door de verschillende elementen in staal, aluminium of gietijzer. Die warmen op hun beurt de omringende lucht op.

Convector

In een convector stroomt het warme water door een buis omgeven door kleine lamellen. Door deze lamellen vergroot het contactoppervlak met de omringende lucht.
Net zoals bij een radiator stijgt de warme lucht en trekt zo koelere lucht naar het toestel. In sommige types kan een ventilator dit proces versnellen.

Een convector verwarmt hoofdzakelijk via convectiewarmte. In de afbeelding hieronder is een convectieput afgebeeld. Bij de verwarming wordt het proces versneld door een ventilator

Vloer- ,wand- en plafondverwarming

Bij dit principe van verwarmen ligt er meestal in de vloer, wand of plafond een circuit van leidingen, zowel aanvoer als retour waar warm water doorheen gaat. Hierdoor wordt het oppervlakte waarin zich hijn bevindt op gewarmd. Het leggen van een vloerverwarming wordt meestal in een slakhuis vorm gedaan.

Vloerverwaming scheelt ook in de energiekosten omdat je een veel lagere temperatuur nodig hebt om tot het gewenste resultaat te komen.