## Hoe wordt warmte getransporteerd?

De warmte in de cv ketel wordt getransporteerd door het stromende water. Dit is ook een manier van warmtetransport die stroming genoemd wordt. Via deze manier van warmtetransport wordt de warmte door een bewegend(e) gas/vloeistof meegenomen. In de radiator zit dus, na opwarming ervan, warm water.

Het transporten of te wel verplaatsen van dit water gebeurt door middel van:

- leidingen die we ook wel aan- en afvoerleidingen noemen
- natuurlijke circulatie, door de lucht die in de ruimtes aanwezig is
- mechanische circulatie, door een circulatiesysteem ook wel vaker luchtbehandelingssystemen genoemd.