## Opdracht 1A - Water

### Opdracht

Ontwerp een warm en koud watersysteem dat bestaan uit de volgende componenten:

- Een koud water tappunt bestaand uit een wasmachine kraan.
- Een douchemengkraan die op de wand gemonteerd word, met een warm en koud water aansluiting
- Een wastafelmengkraan met spoelbakje en een warm en koud water aansluiting. De kraan en het spoelbakje worden in een horizontale plaat gemonteerd die op het bord geschroefd wordt.
- De aansluitingen voor de warm en koudwater toevoer moeten aan de zijkant van het bord zitten en eindigen met een puntstuk.
- In de koud en warm waterleiding moet een hoofdafsluiter zitten die de toevoer naar alle kranen afsluit.
- Deze kranen hebben een standaard hoogte waarop ze gemonteerd worden. Houd deze hoogtes ook aan in deze opdracht. Bepaal ook eerst op welke hoogte je het bord hangt omdat het bord maar 800mm hoog is. Stel een kraan moet op 1 meter hoogte komen en op het bord monteer ik deze op 600mm, dan moet je het bord om 400mm boven de vloer ophangen.

### Inleveren

- 3D Maattekening van de installatie
  - Gemaakt in Revit
  - Laten controleren door docent
  - Inleveren in Teams als PDF bestand
  - Uitprinten op A3 formaat in kleur voor in je map met werktekeningen.
- Bouw van installatie op eigen praktijkbord
  - Laten controleren door docent
  - De installatie aansluiten op water en riolering en testen en bedrijf nemen.
  - Foto maken voor in portfolio
  - Foto inleveren in Teams.