## Opdracht 1 - Opbouw buisinstallatie

### Opdracht

Ontwerp een buisinstallatie op je praktijkbord die de volgende componenten bevat. Maak gebruik van opbouw schakelmateriaal.

Voor opdracht 1A:

- In een hoek van het bord zit een Serieschakelaar S1. Deze schakelt de lampen E1 en E2
- In de overige hoeken zitten 3 WCD's, X1, X2 en X3.
- In het midden van het bord zitten 2 lampen E1 en E2, De afstand tussen de lampen moet 200mm zijn.
- Er zitten 2 lasdozen op het bord. Hierop worden de buizen van de componenten op aangesloten.
- Vergeet niet de leiding waar de voeding vandaan komt.

Voor opdracht 1B:

- Sersieschakelaar S1 word vervangen door een Wisselschakelaar S1
- een WCD naar keuze wordt vervangen door Wisselschakelaar S2
- Wisselschakelaar S1 en S2 schakelen beide lampen d.m.v. een wisselschakeling

Voor opdracht 1C:

- een WCD naar keuze wordt vervangen door Kruisschakelaar S3
- Wisselschakelaar S1 en S2 en kruisschakelaar S3 schakelen beide lampen d.m.v. een kruisschakeling.

### Inleveren

- 3D Maattekening van buisinstallatie
  - Gemaakt in Revit
  - Laten controleren door docent
  - Inleveren in Teams als PDF bestand
  - Uitprinten op A3 formaat in kleur voor in je map met werktekeningen.
- Bouw van installatie op eigen praktijkbord
  - Laten controleren door docent
  - Foto maken voor in portfolio
  - Foto inleveren in Teams.