# Inleiding.

Ventilatie

Ventilatie of luchtverversing is het vervangen van lucht in een ruimte. De vuile of verontreinigde lucht in een ruimte wordt vervangen door schone lucht. Bijvoorbeeld kooklucht, schimmelsporen, chemische lucht van reinigingsmiddelen of geur van dieren. De noodzakelijke hoeveelheid te verversen lucht (het debiet) hangt af van de productie van vocht, koolstofdioxide (CO2) en verontreiniging en de aard van de verontreiniging, en van het aantal mensen of dieren die in die ruimten verblijven. Voor scholen, kantoren, ziekenhuizen en woningen gelden daarom verschillende normen. In Nederland is de ventilatie aan normen onderworpen en wel in het Bouwbesluit worden de normen per gebruiksfunctie gehanteerd.

In lucht zit zuurstof. Als je in een gesloten ruimte zit dan verbruiken mensen en dieren deze zuurstof. Ook vuur van een openhaard of een gasfornuis gebruiken zuurstof. Door te ventileren vul je het tekort aan zuurstof weer aan met verse buitenlucht.

Lucht kun je verwarmen en ook afkoelen. Het verwarmen doe je bijvoorbeeld met een verwarmingsinstallatie in de winter en op koudere dagen. In de zomer kun je de te warme lucht afkoelen met een airconditioning. Op deze manier veraangenaam je het binnenklimaat in de woning.

In lucht zit naast zuurstof (en andere gassen) ook waterdamp. In warme lucht is meer ruimte voor waterdamp dan in koude lucht. Als er teveel waterdamp in de lucht zit dan kun je deze zien. Bijvoorbeeld als het buiten vriest. De lucht die je dan uitademt, is lucht met veel waterdamp (vocht), je ziet dan heel veel kleine waterdruppels als een "rook" bij het uitrademen.
Door te douchen krijg je teveel vocht in de badkamer. Het wordt dan mistig. Je kunt dit vocht verwijderen door te ventileren.

Ventilatie is belangrijk voor de gezondheid van mensen en dier die in de woning aanwezig zijn. In een vochtige ruimte, kunnen schimmels en bacteriën groeien, deze kunnen ook allergieën veroorzaken. We kunnen natuurlijk of mechanisch ventileren.
Bij een natuurlijke ventilatie ben je afhankelijk van de aanwezigheid van openingen die in de vloeren, wanden en dak van een huis zitten. Door wind kan de buitenlucht dan ongehinderd het huis binnendringen en de binnenlucht het huis weer verlaten. Het is een gezonde manier van ventileren, de verse lucht komt direct naar binnen, en het ventileren op deze manier kost geen extra energie. Nadeel van het systeem is de beperkte controle die men heeft over de aan- en afvoer van lucht. Op warme zomerdagen werkt natuurlijke ventilatie niet voldoende, tijdens koude perioden werkt hij juist te goed en ontstaat er tocht. Ramen worden dan gesloten met als resultaat onvoldoende frisse lucht. Het probleem is te ondervangen door extra roosters te plaatsen; daarmee is in elk jaargetijde een adequate ventilatieregeling mogelijk
Bij mechanischeventilatie wordt er gebruik gemaakt van een ventilator die de verontreinigdelucht in een huis naar buiten wegblaast of juist binnen blaast. De verse buitenlucht komt dan door openingen weer in de woning.
.

###