## 6.3 serieschakeling

Een serieschakeling houd in dat alles achter elkaar is geschakeld (zie afbeelding). Door componenten in serie te schakelen heeft dit gevolgen op hoe je rekent met de spanning, stroomsterkte en de weerstand.

enz.

enz.

enz.

Dus als je 2 lampjes hebt, aangesloten op een netspanning van 20V en 1 lampje heeft een spanning van 8V, dan weet je dat het andere lampje een spanning heeft van 12V.

Als je ervolgens weet dat over 1 lampje een stroomsterkte van 3A loopt, dat het andere lampje ook een stroomsterkte van 3A heeft.

Vervolgens kan je dus van elk lampje de weerstand berekenen met de wet van Ohm.

uitleg https://youtu.be/Rj9t9Q-bS6w

wil je nou zelf oefenen met deze simulaties, bezoek dan deze website even:

https://phet.colorado.edu/