## 2: Dak maken

Klik op het lijn icoon (L)

Kijk steeds naar het resultaat

- Plaats de muisaanwijzer midden op het lijnstuk aan de achterkant van de balk (het dak).
- Zorg ervoor dat een blauw rondje verschijnt (dat is het midden).
- Klik op de linkermuisknop.
- Plaats de muisaanwijzer midden op het lijnstuk aan de voorkant van de balk (het dak).
- Klik weer op de linkermuisknop. Je hebt nu een lijnstuk getekend.

Het resultaat:

Punt van het dak

De verticale as is blauw. Als een lijnstuk tijdens het tekenen blauw wordt, dan loopt dit lijnstuk evenwijdig met de blauwe as.

Klik op

- Plaats de muisaanwijzer midden op het lijnstuk aan de voorkant van de balk (het dak).
- Klik op de linkermuisknop.
- Teken een lijnstuk evenwijdig aan de blauwe as (zie de afbeelding hieronder). - Kies zelf een lengte.

Dakrand

Teken met de lijntool de dakrand. Zorg dat de lijn evenwijdig loopt met de groene as. Zorg ervoor dat jouw tekening overeenkomt met de tekening hieronder.

Verbind de hoekpunten van het dak met de nok.

Doe dat voor de voor- én achterkant van het huis

Sketchup maakt er vlakken van. Zie hieronder.

Gebruik de gum (E) om de verticale lijn op de voorgevel weg te halen

Gebruik de verf emmer (bucket tool) om de voor- en achtergevel met steen te bekleden en zoek bij materials - roofing een leuke dakpan uit en bedek het dak.

We gaan een deur toevoegen aan het huis. We gebruiken een bestaande deur, dat wordt een component genoemd.

Componenten kun je vinden in het 3D warehouse.

klik op de knop 3D warehouse (warenhuis)

- Typ in het zoekvak: deur (druk op Enter)

- Klik bij Door op de download pijl

Kies ja bij de vraag: Load into Model?

De deur wordt heel erg groot in je model geplaatst.

We moeten de deur nu gaan verkleinen (Scale T) en draaien (rotate R)

Verklein de deur

Druk op de spatiebalk en klik op de deur (selecteer)

Gebruik de scale (T) en klik op de deur

Er verschijnen felgroene blokjes op de hoek- en middelpunten van de deur.

- Klik op het blokje rechtsboven (dat wordt dan rood) en sleep het naar beneden.

Klik op de Move (verplaats) tool (M)

- klik op de deur en sleep de deur langs de rode lijn voorbij het huis

Gebruik de pan (hand H) en Orbit (O) tool om de deur en het huis groot en gecentreerd in beeld te brengen.

Gebruik de scale tool (S) om de deur zo klein te maken zodat hij in het huis past.

Klik op de Move (verplaats) tool (M)

- klik op de deur en sleep de deur tot vlakbij het huis

De deur draaien

Een nieuwe tool is de draai tool (rotate Q)

- Breng je muis linksonder bij de deur en zorg dat de schijf blauw is. (niet rood of groen).
- klik en sleep een stukje evenwijdig aan de rode as en klik
- Beweeg de muis naar boven tot het evenwijdig is aan de groene as en klik.

Je hebt de deur parallel aan het huis gedraaid.

Uitsparing maken waar de deur in past.

We moeten in het huis ruimte maken voor de deur. Daarvoor gebruiken we de lijn tool.

We zullen merken dat Sketchup rekening houdt met objecten die in de buurt staan.

Selecteer de lijn tool (L)

- Beweeg de muis naar de punt van de deur, linksonder (klik niet)
- Beweeg vervolgens naar de muur van het huis (je ziet een opmerking - on edge)
- klik dan en sleep een lijn naar boven tot je een grijs bolletje ziet, klik dan.

- Sleep nu de lijn naar de rechterbovenkant van de deur
- en dan weer een beetje terug naar de muur tot je weer 2 grijze bolletjes ziet, klik dan.

- Klik op O van orbit en draai de view rechts van de deur,
- klik op L van lijn en trek de lijn naar beneden.

- druk nu op de spatiebalk en klik op de uitsparing achter de deur en druk op delete
- de ruimte voor de deur komt nu vrij.

- klik op de spatiebalk en selecteer deur
- Klik op M (move) en verplaats de deur voorzichtig naar de uitsparing van het huis