## Les 9 en les 10, Technische uitwerking

Technische uitwerking

Voor de ontwerper is het meestal wel duidelijk hoe een bestrating en bouwkundig element moeten worden uitgevoerd. Dat wordt lastiger wanneer een derde het project moet uitvoeren.

Het is belangrijk dat je bij complexere onderdelen van de tuin laat zien en omschrijft wat je precies bedoeld.

In deze opdracht ga je twee onderdelen in detail uitwerken:

1. Bestrating

2. Bouwkundig element

1. Bestrating.

Van een gedeelte van de bestrating (pad, terras) maak je een technische uitwerking. Deze bestaat uit:

- Vooraanzicht

- Zijaanzicht

- Bovenaanzicht

Je tekent schaal 1: 10.

Hoogtematen moeten duidelijk zijn

Denk aan kantopsluiting en fundatie.

2. Bouwkundig element

Van een bouwkundig element (vijver, pergola, afdak, schutting, muurtje e.d.) maak je een technische uitwerking. Deze bestaat uit:

- Vooraanzicht

- Zijaanzicht

- Bovenaanzicht

Je tekent schaal 1: 10.

Hoogtematen moeten duidelijk zijn

Bevestigingswijze en bevestigingsmaterialen (ook bindmiddelen) moeten duidelijk aangegeven zijn.

Maak een Materiaallijst waarin ALLE materialen en bevestigsmaterialen zijn opgenomen, inclusief de hoeveelheden.

Technisch Detail.docx