## Les 2 Schetsontwerp

Schetsontwerp.

Maak eerst een ruimtelijke analyse:
- Kijkijnen vanuit het huis én vanuit de tuin
- Looproutes
- Zon / schaduw
- Massa / ruimte
- Grootte, Verhoudingen, schaal
- Harmonie en contrast: open/gesloten, licht/donker, licht/zwaar, fijn/grof, even/oneven, verticaal/horizontaal, vlak/gebogen.
- Symetrie / asymetrie
- Herhaling / ritme
- Vormen, lijnen, kleuren
Maak op basis van de inventarisartie én analysefase, een eerste schetsontwerp waaruit vooral de functies en routes leesbaar zijn. Neem hierin ook de andere genoemde analyses mee.

### Ondergrond als basis voor het schetsontwerp

Het is hierbij van belang dat wij beschikken over een goede ondergrond van het geheel. Deze ondergrond bestaat uit de erf- of projectgrenzen en (een deel van) de woning met ramen en deuren. Vergeet ook de belangrijke elementen van de directe omgeving niet. Denk hierbij aan bomen bij de buren die voor schaduw in uw tuin zorgen. Als u nog niet beschikt over een ondergrond kunnen wij deze ook voor u maken.

Op basis van deze ondergrond gaan wij schetsen om te komen tot een schetsontwerp cq. voorlopig ontwerp voor uw tuin of perceel. Uitgangspunten zijn hierbij dus het eerder opgestelde p.v.e. en onze visie op het project en eventueel het eerder gemaakte vlekkenplan of ruwe schets.