## Les 5 Definitief Ontwerp

Definitief Ontwerp + Materialisatie

Wanneer de klant akkoord is gegaan met het Voorlopig Ontwerp, kan er gestart worden met de afrondende fase van het Ontwerpproces: Het Definitieve Ontwerp.

Kenmerken van het definitive ontwerp is dat het maatvast is. Dit ga je ook zo in Autocad verwerken.

Elk onderdeel van de tuin ga je materialiseren:

1. Beplantingsplan: Soorten, hoeveelheden, levermaat

Om de tuin wat "smoel" te geven, kun je voor wat grotere levermaten kiezen bij bijvoorbeeld de bomen en solitaire heesters. Zet bomen en heesters op DIE afstand, dat ze volledig kunnen uitgroeien. Bij vaste planten en andere bodembedekkers is het zaak dat ze snel "sluiten", houdt hier ook rekening mee.

2. Bestratingen

De maatvoering van het bestratingsmateriaal moet aansluiten bij de toepassing. Voorkom te veel zaag/kap werk. Ga uit van het principe dat minimaal 1/3 van het element moet worden behouden. Het resultaat wordt vaak niet fraaier van gezaagde / gekapte oplossingen !

3. Bouwkundige elementen

Wanneer je een bouwkundig element (inclusief vijvers) in de tuin gaat toepassen, moet je in deze fase ook nadenken hoe en met welke materialen je dit element gaat realiseren.

4. Kabels en Leidingen

Welk kabel- en leidingtracé ga jij bepalen voor de beregening en electrische elementen als verlichting en pompen ?

Beplantingsplannen.pdf