# Leestekst: Knel- en klemverbindingen

Klassikaal lesmateriaal H.2 Beroepscommunicatie SMG Basis Installatietechniek

Knel- en klemverbindingen

Verbindingen pas je toe bij alle soorten buizen. Bijvoorbeeld bij koperen buizen, stalen buizen, kunststof buizen en kunststof slangen. Er zijn verschillende soorten verbindingstechnieken, zoals de knelverbinding en de klemverbinding.
Knelverbindingen
Een knelverbinding is snel en makkelijk te maken. Een knelverbinding wordt ook wel een knelfitting genoemd.

Onderdelen knelverbinding

Je past een knelverbinding toe bij koperen buizen en bij dunwandige stalen buizen. Deze buizen gebruik je voor het aanleggen van cv-, water- of gasleidingen.
De knelverbinding bestaat uit:

- Een aansluitstuk
- Twee knelringen
- Twee wartelmoeren

Hoe maak je een knelverbinding?

1. Schuif de wartelmoer en daarna de knelring over de buis.
2. Schuif het aansluitstuk voor de helft op de buis.
3. Draai de wartelmoer met knelring vast op het aansluitstuk.
4. Schuif de wartelmoer en daarna de knelring over de tweede buis.
5. Schuif de tweede buis in de andere kant van het aansluitstuk en draai de wartelmoer met knelring vast. Door het vastdraaien van de wartelmoer knelt de knelring zich in de pijp. Er ontstaat een water- of gasdichte verbinding.
Soms wil je buizen aan elkaar verbinden die een andere dikte hebben of van ander materiaal gemaakt zijn. Je kunt dan een overgangsverbinding gebruiken. Bijvoorbeeld om een dikwandige stalen buis over te laten gaan in een dunwandige stalen buis of een koperen buis. Overgangsverbinding

Klemverbindingen
De klemverbinding is bijna hetzelfde als de knelverbinding. Bij de klemverbinding gebruik je alleen een kunststof ring in plaats van een metalen ring. De kunststof ring drukt zich niet in de pijp. Je kunt de verbinding daardoor hergebruiken.

Je past de klemverbinding toe bij het aanleggen van tapwater-, cv- of gasleidingen.

Een klemverbinding bestaat uit:

- Een aansluitstuk
- Twee afdichtringen
- Twee wartelmoeren
- Eventueel een insteekhuls of steunbus

Onderdelen klemverbinding
Hoe maak je een klemverbinding?
Een klemverbinding maak je op dezelfde manier als de knelverbinding.
Als je werkt met zachte buismaterialen, zoals zacht koper of kunststof, moet je een steunbus gebruiken. Sla de steunbus met een hamer in het buiseinde. Daarna kun je de klemverbinding maken.
Steunbus in kunststof leiding