# Weerstand

Als elektronen door een draad stromen worden ze afgeremd door het trillen van de metaal atomen. Dit levert weerstand op waardoor de stroom afneemt. De energie die hierbij vrijkomt wordt omgezet in warmte. In de elektronica wordt weerstand o.a. gebruikt om de stroom te reduceren (Figuur A) en spanning te delen (Figuur B).

Figuur A; Door de weestand te verhogen van 100Ω naar 200Ω wordt de stroom gehalveerd.

Figuur B; De spanning tussen de twee weerstanden is 1,67V. Deze spanning kan gebruikt worden voor een apparaat wat op 1,67V werkt.

De componenten die we daarvoor gebruiken noemen we weerstanden. Aan de kleurbanden kun je aflezen wat de waarde is van de weerstand. Op de site; https://www.weerstandcalculator.nl/ kun je de kleurcode invullen om te zien welke waarde daarbij hoort. Je kunt ook een waarde invullen om de kleuren te vinden.

Niet alle weerstandswaarden zijn verkrijgbaar. Als de gezochte waarde er niet bijzit kies je de waarde die het beste in de buurt komt.