## Theorie

In het weerbericht hoor je voorspellingen over de temperatuur en de windkracht. Zo nu en dan wordt ook de luchtdruk genoemd. Dit is blijkbaar ook van invloed op het weer.

De luchtdruk meten

De lucht rond de aarde heet de ozonlaag. De lucht heeft een massa en wordt dus aangetrokken door de aarde, de lucht oefent daardoor druk op de aarde uit. Dit noemen we de luchtdruk.

Met een barometer kun je meten wat de luchtdruk is. Op pagina 66 van je handboek zie je hoe deze werkt.

Barometer

De grootte van de luchtdruk wordt aangegeven in bar, millibar (mbar), p ascal (Pa) of kilopascal (kPa). hiervoor geldt:

1000 mbar = 1 bar
100 Pa = 0,1 kPa
1 mbar = 100 Pa

Hoge druk en lage druk, Luchtdruk en hoogte.

Bekijk het filmpje hieronder.

Onderdruk en overdruk

In een autoband zit lucht. De druk van deze lucht is hoger dan de druk in de buitenlucht. Deze druk kan je meten met een manometer. De meeste manometers geven niet de echte druk aan, maar de overdruk. Dit is het verschil tussen de luchtdruk buiten en de luchtdruk in je band. Als je de luchtdruk buiten en de luchtdruk in de band bij elkaar optelt krijg je de absolute druk. Voor de absolute druk geldt dus de formule:

absolute druk = luchtdruk + overdruk

Als je lucht wegpompt uit een ruimte ontstaat er onderdruk.

Beantwoord de volgende vragen.