## Theorie

We vinden het al snel lekker weer als de temperatuur hoog genoeg is. Om de temperatuur te meten, kun je verschillende soorten thermometers gebruiken.

D e temperatuur meten

Een belangrijk gegeven voor weerkundigen is de temperatuur van de buitenlucht. Voor het meten van de temperatuur zijn er verschillende soorten thermometers.

De vloeistofthermometer

Op de afbeelding hieronder zie je een vloeistofthermometer. zo'n thermometer bestaat uit een reservoir en een stijgbuis waarlangs een schaalverdeling is aangebracht. Het reservoir is gevuld met een vloeistof.

Bekijk het filmpje hieronder voor de werking van een vloeistof thermometer.

Een thermometer ijken

Als je een thermometer gaat maken moet je een schaalverdeling maken. Het aanbrengen of controleren van een schaalverdeling wordt ijken genoemd. Bij het ijken van een thermometer in graden Celsius zet je streepjes bij twee vaste temperaturen: het smeltpunt van ijs, 0°C, en het kookpunt van water, 100°C. Nu heb je twee streepjes op de thermometer staan, hiertussen verdeel je de 100 gelijke afstanden. Elke afstand staat voor 1 graden.

Celsius en kelvin

De bimetaalthermometer

Naast de vloeistofthermometer is de bimetaalthermometer een veel gebruikte thermometer.
In een bimetaalthermometer zit een plaatje dat bestaat uit twee verschillende metalen, bimetaal.
Als het plaatje warmer wordt, zetten de twee metaalstrookjes verschillend uit, waardoor het bimetaal kromtrekt. Door aan het bimetaal een wijzer vast te maken en die wijzer te laten bewegen langs een schaalverdeling, kan de temperatuur worden afgemeten.