## Theorie

Onderwerp: Recirculatie Aquacultuur
Bronnen: http://www.fao.org/3/a-i4626e.pdf

De voor- en nadelen van recirculatie Aquacultuur

Voordelen | Nadelen
+ Minder vervuiling + Veiliger + Gezonder | + Minder gebruik van water + Beheersing van de waterwaarden

Page Break

Beoordelen of een systeem geschikt is.

Zaken om op te letten bij Aquacultuur zijn:

1. Makkelijk te reinigen

2. Lage residentietijd van deeltjes

3. Controle van de zuurstofconcentratie

4. Optimaal ruimtegebruik

Beoordeling van verschillende typen systemen.

Opdracht 4.1: Voordelen en nadelen.
Beschrijf in eigen woorden de voor- en nadelen van onderstaande systemen in de Aquacultuur.

Circular tank (ronde tank):

D-ended raceway:

Raceway type:

Page Break

Drumfilter
De drumfilter verwijderd deeltje op basis van de grootte. In het filter worden de grotere deeltijd verwijderd een afgevoerd.

- Organische belasting verminderen

- Helderder water

- Voorkomt verstopping van biofilter

- Stabiliseert biofiltratie

Biologische waterzuivering
Een biologische waterzuivering werkt door bacteriën. De bacteriën zetten de afvalstoffen om. Voor het functioneren van de biologische zuivering is het heel belangrijk dat de temperatuur en de pH in orde zijn.

- Temperatuur (10 tot 35 graden Celsius)

- De pH (hoger dan 7 en lager dan 7,5)

- Gevaar voor biologische zuivering is verzuring

Het gevaar van verzuring

Verzuring in de aquacultuur kan op twee manieren tot stand komen:

1. Vissen gebruiken zuurstof (O2) en produceren koolstofdioxide (CO2)

2. Het proces van nitrificatie zorgt voor verzuring

Verzuring door CO2