## Vullen van de wasmachine

Veel mensen denken dat een trommel die voor tweederde is gevuld vol is. Maar een handbreedte aan ruimte bovenin is voldoende! Houd echter wel rekening met het soort wasgoed. Synthetische was, wol en fijne was moeten voorzichtig worden gewassen; daarbij mag de trommel ongeveer halfvol.

- Witte was: De machine mag vol.
- Bonte was: De machine mag vol.
- Kreukherstellende was: De machine mag driekwart vol.
- Fijne was: De machine mag driekwart vol.
- Wolwas: De machine mag half vol.

Als je de wasmachine te leeg laat draaien, kost dit meer energie en wordt je was ook minder schoon. Wanneer je de trommel te vol doet, zal je was ook niet schoner worden, het krijgt immers niet de kans om schoon geslagen te worden. Vaak zullen wasmachines de was minder goed of zelfs niet centrifugeren en blijft je was dus nat.