**Individuele opdracht**



**Tijdsduur: 1,5 uur**

|  |
| --- |
| **De situatie:**  Een veelvoorkomende werkzaamheid voor een hovenier is het aanleggen van een siergazon. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dit heb je nodig:**   * een haakse hoek; * een pootlijn; * piketten, pennen; * een meetlint; * een steekschop; * een rechttandhark; * een riek; * graszaad. |  | **Dit leer je:**  Uitzetten  Spitten  Egaliseren  Zaaien en afwerken |
|  | | |
| **Dit ga je doen: (aan de slag)**  een grasveld zaaiklaar maken en inzaaien. | | |
|  | | |

**Een siergazon aanleggen**

**Oriëntatie**

Als je een siergazon aanlegt, moet je allereerst de grond zaaiklaar maken. Daarna kun je het pas inzaaien.

a Je moet verschillende werkzaamheden uitvoeren om een grasveld zaaiklaar te maken. Noem de drie belangrijkste werkzaamheden.

|  |  |
| --- | --- |
| Werkzaamheden | Belangrijke punten |
| A |  |
| B |  |
| C |  |

b Zet de werkzaamheden in de tabel. Bij A komt het werk te staan waarmee je begint en bij C waarmee je

eindigt. Noem bij alle drie de werkzaamheden twee punten waar je op moet letten.

c Vergelijk je antwoorden met die van een medeleerling. Pas je antwoorden aan als het nodig is.

d Voordat je gaat inzaaien, moet je een grasveld aanrollen of aanlopen. Waarom is dat?

|  |
| --- |
| **De opdracht** |

1 Verzamel de benodigdheden.

2 Zet een perceeltje uit. Vraag aan de docent hoe groot het moet zijn.

3 Spit de grond om en egaliseer de grond daarna.

4 Als je dit gedaan hebt, loop je de grond aan. Dit doe je door voetje voor voetje over het perceel te lopen. Vraag eventueel aan de docent hoe het moet.



*Zo loop je het grasveld aan.*

5 Als je de grond hebt aangelopen, egaliseer je nog een keer. Gebruik daarvoor alleen de hark.

6 Haal het graszaad. Zaai het graszaad met de hand in. Zorg ervoor dat je het gelijkmatig over het perceel verdeelt. Bij deze stap zou je ook kunnen beginnen met het leggen van graszoden.

7 Werk het graszaad in de grond met de hark.



*Zo zaai je graszaad*



*Zo werk je het graszaad in de grond*

8 Ruim je gereedschap op.

9 Laat de docent je werk controleren. (nadat je de vraag en de tabel op de volgende bladzijde hebt beantwoord)

**Afsluiting**

Weet je nu hoe je een siergazon moet aanleggen?

a Geef in steekwoorden de stappen voor het aanleggen van een siergazon aan.

b In de tabel staan de werkzaamheden die je hebt uitgevoerd. Beoordeel je werkresultaat én je werktempo.

