## 1.5 fossiele brandstoffen

Fossiele brandstoffen

Het opwekken van elektrische energie kan op verschillende manieren. De meest toegepaste manier is verbranding van fossiele brandstoffen, dat zijn brandstoffen die zijn ontstaan uit resten van dode planten en dieren. Dat gebeurt in een elektriciteitscentrale. De warmte die ontstaat, verhit water tot stoom. De stoom drijft een generator aan die bewegingsenergie van de stoom omzet in elektrische energie. De stoom wordt daarna weer vloeibaar gemaakt in de koeltoren om opnieuw tot stoom omgezet te kunnen worden.

Bij elektrische apparaten reken je de gebruikte elektrische energie uit aan de hand van het vermogen van het apparaat. Bij fossiele brandstoffen bereken je dit met de verbrandingswarmte. Dit is de hoeveelheid energie die per kilogram of kubieke meter verbrande brandstof vrijkomt.

geleverde energie = verbruik × verbrandingswarmte

met

geleverde energie | de geleverde energie in joule (J)
verbruik | het verbruik in kilogram of kubieke meter (kg of m3)
verbrandingswarmte | de hoeveelheid energie die vrijkomt per kg of kubieke meter (J/kg of J/m3)