## Uitwerking voorbeeld opgave 2

Een boer heeft een nestje biggen. Hij wil de biggetjes lekker warm houden en hangt een gloeilamp boven het nest.

Er gaat per seconde164 J electrische energie de gloeilamp in en er komt per seconde 150 J warmte uit. Bereken het rendement van deze gloeilamp.............

Een gloeilamp hoort IN DIT GEVAL warmte te maken dus is hier de nuttige afgestane energie (Eaf) 150 J

Rendement = 150 / 164 * 100 = 91,5 %

Zo zie je dat de aard van de toepassing het rendement bepaalt. M.a.w. een gloeilamp heeft een hoog rendement als hij voor warmteproductie wordt gebruikt. Voor het maken van licht is een gloeilamp niet zo slim.