## De uitleg

We weten nu dat verschillende plekken op een deurhendel er verschillende momenten kunnen worden veroorzaakt. Dit komt door de afstand tot het draaipunt! Als we de eerste manier om de deur te openen bekijken krijgen we het volgende:

Allereerst zien we dat het draaipunt in het midden zit van het stukje metaal wat je vast had zit. Dit is ook logisch, want als je een punt op je deur hendel zou zetten op die plek dan zou deze niet van plaats moeten veranderen. Zet je een stip op een ander gedeelte van de hendel, dan zul je zien dat deze wel van plaats veranderen.

Het draaipunt is dus het punt waar alle andere punten op een voorwerp omheendraaien. Deze verandert niet van plek.

Als we nou naar de afstand kijken van de eerste manier om de deur open te maken zien we dat de afstand tussen het draaipunt en de plek waar er kracht wordt gegeven erg klein is.

Hoe is dat voor de tweede manier?

Hierin zien we dat de afstand tussen de kracht en het draai punt veel groter is!

Nu gaan we kijken naar de formule, en deze is:

De staat voor het moment en wordt gegeven in (newton meter). staat voor de kracht in (newton) en staat voor de afstand tussen het draaipunt en de kracht. De eenheid voor deze afstand is in (meter).

Uit de formule zien we dus dat het moment groter wordt wanneer de afstand tussen de kracht en het draaipunt ook groter wordt. Hierdoor is het logisch dat de 2e manier van de deur open maken makkelijker is dan bij het begin te pakken. De afstand is namelijk veel groter!

Hoe groter het moment is wat je maakt, hoe makkelijker je een vorwerp wat stil staat kan laten draaien!