## Serie en parallel

Wanneer je elektrische componenten aan gaat sluiten, bijvoorbeeld lampjes, weerstanden of schakelaars, dan kan dit op 2 manieren. Serie en parallel.

Serie betekend dat je alle componenten direct achter elkaar aansluit. Dit betekent dat er dan maar één route is voor de stroom. De stroom gaat dus door elk component. De spanning moet dan dus ook door elk component gaan maar stel je hebt twee lampen in serie dan zal de spanning verdeeld moeten worden over de twee lampjes. Hierdoor gaan ze dus minder fel branden. Een ander gevolg van serie si dat wanneer er één van de twee lampjes kapot is zal er geen route meer zijn voor de stroom van de plus naar de min en dan gaan dus alle lampjes uit.

Parallel is precies het tegenover gestelde. Je sluit de componenten los van elkaar aan in plaats van achter elkaar. Hierdoor ontstaan er meerdere wegen voor de stroom. Dit betekent dat de stroomsterkte verdeelt zal worden. Maar omdat er door elk lampje een andere stroom heen loopt zal de spanning in elke vertakking gelijk zijn.

Hier nog even een filmpje waarin de voor en na delen van zowel de serie als de parallel schakeling naar voren komen