## Stroom

Afbeelding 2: De stroomsterkte bij bliksem kan oplopen tot 60.000A

In een metaal zitten vrije elektronen. Dit zijn elektronen die niet aan een kern vast zitten en dus door het metaal heen kunnen bewegen. Je mag deze elektronen voor nu even beschouwen als hele kleine knikkers die zich door draden heen bewegen. Wanneer je deze draden aansluit op een spanningsbron zoals een batterij gaan deze knikkers rollen. Dit gebeurt enorm snel. De hoeveelheid van de knikkers die zich per tijdseenheid door de draad bewegen bepaald de sterkte van de stroom, de stroomsterkte. De stroom in een schakeling loopt altijd van uit de plus naar de min. wanneer de elektronen niet van plus naar min kunnen bewegen dan gaat er geen stroom lopen.

Stroomsterkte heeft het grootheidssymbool I, de eenheid is ampère met het symbool A. Stroomsterkte meet je met een ampèremeter of een multimeter op de ampère stand. Hoe je precies de stroomsterkte in een schakeling meet kan je vinden op de pagina "Hoe meet je stroomsterkte".