# Technische eisen van de handbrace:

- De breedte van de afbeelding op 147 mm zetten
- De dikte van de handbrace is 2 mm
- De afmeting van de sleuven zijn 3 x 30 mm
- De diameters van de cirkels zijn 6 mm
- De buitendiameter van de wijs-, middel- en ringvinger is 28 mm
- De binnendiameter van de wijs-, middel- en ringvinger is 25 mm
- De buitendiameter van de pink is 25 mm
- De binnendiameter van de pink is 22 mm
- De lengte van de wijs- en middelvinger is 35 mm
- De lengte van de ringvinger is 30 mm
- De lengte van de pink is 25 mm
- De buitendiameter van de penhouder is 19 mm
- De binnendiameter van de penhouder is 16 mm
- De lengte van de penhouder is 35 mm
- De dikte van de achterwand van de penhouder is 3 mm