# De handbrace op maat van de patiënt maken

Als orthopedisch technicus heb jij een ontwerp gemaakt voor jouw patiënt. Dit ontwerp heb jij inmiddels geprint met de 3D printer. Het is tijd voor de volgende stap, het opmaat maken van de handbrace. Daarvoor heb jij een afspraak gemaakt met jouw patiënt want de handbrace moet exact passen om de hand van jouw patiënt.

1) Vul een kom met water dat een temperatuur van 90 graden heeft.

2) Leg de handbrace in het water en wacht enkele minuten.

3) Haal de handbrace uit het water en vorm de brace voorzichtig naar de hand van de patiënt.

4) Haal de handbrace van de patiënt en maak het klittenband opmaat.

5) Bevestig het klittenband aan de handbrace.

De patiënt kan gebruik maken van zijn opmaat gemaakte handbrace. De handbrace is van PLA gemaakt dat als voordeel heeft dat het duurzaam is. Als je de brace opnieuw in het water van 90 graden legt dan kan de brace opnieuw opmaat gemaakt worden. Je kunt de brace dan hergebruiken.

De handbrace in vorm maken https://www.youtube.com/watch?v=VLqFQ-tTVZY