## Bodem- en aardwarmte en waterkracht

In dit onderdeel bestuderen we drie vormen van duurzame energie die in Nederland weinig gebruikt worden. Andere landen zijn geschikter om deze energiebronnen te gebruiken.
Aardwarmte ontstaat in de kern van de aarde. Bodemwarmte is afkomstig van de zon. Bodemwarmte is warmte die de zon aan het aardoppervlakte heeft afgegeven. Die bodemwarmte halen we uit het water in de bodem tot een diepte van hoogstens 300 meter.
Aardwarmte is warmte van de aarde zelf, die komt uit diepere lagen. Grondwater wordt omhoog gehaald in een geothermische (geo = aarde, thermisch = warmte) centrale. Het aanleggen van dergelijke installaties is duur en daarom wordt er nog niet veel gebruik van gemaakt.
Opdracht 1.
Bekijk bovenstaand filmpje over aardwarmte en beantwoord onderstaande vragen.
A. Hoe diep moet je boren om aardwarmte te kunnen gebruiken?
B. Hoeveel energie zit er in de buitenste 6 km van de aarde ten opzichte van alle olie- en gasreserves?
C. Als je iets uit de aarde haalt bestaat het risico dat de aardlagen inzakken. Dan krijg je aardbevingen zoals wij in Groningen vaak meemaken. Wat doen ze met aardwarmte om dit te voorkomen?

De mogelijkheden om energie uit waterkracht te halen zijn in Nederland niet groot. De waterkrachtcentrales in onze rivieren leveren dan ook maar een kleine bijdrage aan onze energievoorziening. We moeten het doen met de centrales die er nu zijn. In Nederland wordt sinds 2015 bij de Oosterscheldedam ook energie opgewekt. Die getijdencentrale haalt zijn energie uit de stroming van het water bij eb en vloed.

Opdracht 2.

Bekijk bovenstaand filmpje en gebruik deze sites:

- Wikipedia waterkrachtcentrale
- E nergieportaal waterkrachtkracht

A. Hoeveel waterkrachtcentrales zijn er in Nederland?
B. Wat is het aandeel van energie uit waterkracht in Nederland?
C. Waarom is Nederland eigenlijk niet zo geschikt voor het opwekken van energie uit waterkracht?