# Bewijsstuk Precisie zaai- pootmachine.

Plaats hier een foto van de machine

Naam student :

Leerjaar :

**Uit te voeren werkzaamheden:**

*­­­­Zelfstandig met een precisie zaai/pootmachine werken*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **Welk resultaat wil de opdrachtgever zien?**  ...............................................................................................................................................................  ……………………………………………………………………………………………………………………. | | | | |
| *O= onvoldoende; M= matig; V= voldoende; G= goed* | **O** | **M** | **V** | **G** |
| **Aankoppelen:**   * Hefinrichting op juiste hoogte voor transport * Zaai/pootmachine aankoppelen en afstellen/vlakstellen * Machine recht achter trekker en juist gestabiliseerd * Afstellen markeurs/gps (indien van toepassing) * Zaai/poot tabellen lezen en machine instellen op juiste zaai/pootafstand * Afdraaiproef uitvoeren en indien nodig machine bijstellen |            |            |            |            |
| **Transport:**   * Veilig over de openbare weg transporteren, juiste bebording en indien nodig voeren van zwaailamp |  |  |  |  |
| **Afstellen:** op het perceel   * Instellen juiste aftakas-toerental, pompdruk/vacuüm * Juist instellen hefinrichting * Juiste zaaidiepte instellen * Juiste instelling toevoegproducten (diepte, afstand, hoeveelheid etc.) * Juist afstellen onderwerkmechanisme/aandrukrollen * Juiste zaai/poot afstand condoleren zo nodig aanpassen |            |            |            |            |
| **Uitvoering op perceel:**   * Perceel aanpak * Juist gebruik GPS * Juiste rijsnelheid * Juiste manier van zakken en heffen machine (aansluiting rijen wendakker) * Juiste manier van keren op wendakker * Controle aansluiting met vorige werkgang en indien nodig bijgesteld * Op juiste wijze uitgeren van het perceel * Op tijd controleren of er nog voldoende zaad/pootgoed/toevoegproduct in de machine zit |                  |                  |                  |                  |
| **Resultaat**:   * Perceel egaal en volledig gezaaid/gepoot * Juiste hoeveelheid zaad/pootgoed/toevoegproduct gebruikt |    |    |    |    |
| *O= onvoldoende; M= matig; V= voldoende; G= goed* | **O** | **M** | **V** | **G** |
| **Onderhoud:**   * Banden op juiste spanning brengen * Controleren van zaaischijven/kouters, poot/zaaiinrichting, slangen e.d. op slijtage * Condoleren van juiste rijafstand en indien nodig deze bijstellen * Machine juiste/veilig manier leegmaken en reinigen * Machine juist smeren en veilig afkoppelen |          |          |          |          |
| **Algemeen oordeel:**   * Zelfstandig een zaai/poot machine aan kunnen koppelen, afstellen en instellen * Zelfstandig een perceel juist kunnen inzaaien/poten * Zelfstandig de zaai/poot machine kunnen onderhouden |      |      |      |      |

**Beoordeeld door:**

Naam praktijkopleider:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Handtekening:

Bedrijf:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Maken instructiefilm/PowerPoint

**Maken instructiefilm / PowerPoint:**

Je maakt één instructiefilm van ongeveer 5 á 10 minuten of PowerPoint over de machine.

* Hierin komen de onderdelen naar voren die beschreven staan op het bewijsstuk.
* Je laat zien daar je de werkzaamheden volledig zelfstandig kunt uitvoeren.
* Je vertelt en laat zien in de opname hoe je bepaalde werkzaamheden moet aanpakken

Deze lever je samen met het bewijsstuk in bij de betreffende docent.