# Week 7 Maatvoering

Maatvoeren gebeurt met behulp van apparatuur, zoals laser, waterpas, total station en tegenwoordig voornamelijk GPS. Normaal gesproken wordt de maatvoering verzorgd door een maatvoeder of landmeter, maar van een uitvoerder wordt verwacht dat hij eenvoudige maatvoering kan uitvoeren. Hieronder valt bijvoorbeeld ook het inmeten van grondlichamen met GPS. Daarnaast is materieel steeds vaker voorzien van machinebesturing door lasers (GPS).

Het blijft belangrijk om de maatvoering tijdens de uitvoering te blijven controleren. Fouten leiden tot grote gevolgen voor de verdere duur van het werk. Het werk moet tenslotte worden opgeleverd zoals het is overeengekomen in het bestek. De maatvoering uitzetten moet dan ook gebeuren op de juiste manier en voorzien zijn van de juiste markeringsvormen en verklikkingmogelijkheden. Zo moeten bijvoorbeeld piketten worden voorzien van zicht met vaak ook een markeringskleur.

Opdracht 8

Deze week ga je twee tekeningen maken.

Tekening 1 is een uitslag van het bouwraam voor 1 woningblok van Hoevelaken. Hierin teken je naast de plattegrond van de woning ook het bouwraam en laat je zien op welke wijze de fundering en de muren worden aangegeven.

Tekening 2 is van de begane grond en de aanzichten waarop je de maatvoering van het metselwerk laat zien in koppen- en lagenmaat.