# Week 3 Bouwen in houtskeletbouw

Een andere naam voor houtskeletbouw (HSB) is lichte montagebouw. Eeuwenlang was bouwen met hout een makkelijke manier van woningbouw, maar de laatste eeuwen is houtskeletbouw minder populair geworden, door de Nederlandse baksteenbouw. Dat kwam vooral door de brandbaarheid van hout en doordat bouwen met hout veel tijd kostte. Nu is houtskeletbouw in Nederland bezig aan een langzame comeback. Een houten gebouw is namelijk comfortabel om in te wonen, doordat het snel en goed te verwarmen is. Bij houtskeletbouw komt op een steenachtige fundering het houten stijl- en regelwerk. De vloeren bestaan uit houten balklagen. Ook de verdiepingen, spanten en binnenwanden bestaan uit hout. Met beplatingen zoals gipsplaten, triplex of multiplex is het mogelijk de wanden af te werken. Die beplatingen kunnen de vormvastheid van de constructie vergroten. De buitengevel bestaat vaak uit een gemetseld buitenspouwblad of betimmering.

Opdracht 3

Deze week ga je aan de slag met het aanpassen van de dragende wanden. De opdrachtgever is medegedeeld dat opbouw van de wanden uitgevoerd moet worden in houtskeletbouw in verband met het aardbevingbestendig maken van de woningen. Aan jou de opdracht om de wanden te vervangen door houtskeletbouwwanden. Je tekent hiervoor een uitslag van de wanden en de details van de aansluitingen van de wanden op de hoeken en de aansluiting van de zoldervloer. Voor deze uitwerking gebruik je de wand van opgave 2a.

In het volgende voorbeeld kun je zien hoe deze informatie wordt aangeleverd.