## Infrarood

## Toepassingen

Infrarood is dus meer dan alleen het mechanisme om met de afstandsbediening de televisie te bedienen. We kennen heel veel soorten toepassingen met infrarood. Denk eens aan de volgende toerpassingen:

- Communicatie (infrarood is ideaal voor korte-afstand communicatie zoals b.v. de afstandsbediening)
- Opwarmen (infrarood verwarming, uitharden van coatings of vormen van kunststoffen)
- Remote meten van temperaturen (b.v. met warmtecamera’s, weersvoorspellingen)
- Night Vision (b.v. met nachtcamera’s)
- Fotografie (b.v. infraroodfotografie)
- Tracking (b.v. een warmtebom)

(ja… zelfs scheetjes worden zichtbaar met infrarood)

De meeste toepassingen van infrarood hebben dus eigenlijk te maken met “verwarming” of het kunnen uitlezen van warmte. Communicatie is slechts een klein gebied binnen het spectrum van mogelijkheden. Dit komt omdat infrarood niet over grote afstanden kan communiceren. Om te communiceren moet een signaal exact en zonder verstoring overgebracht kunnen worden. Bij infrarood zijn er teveel mogelijkheden om het signaal te verstoren (zoals zonlicht) waardoor infrarood alleen voor korte afstanden binnenhuis gebruikt kan worden om te communiceren.

In het kort werkt een afstandsbediening als volgt. Een afstandsbediening is uitgevoerd met een infrarode lichtdiode (LED) om infraroodstraling te zenden. Een druk op de knop zorgt ervoor dat een smalle gebundelde straal infrarood licht, bestaande uit golven naar het ontvangende apparaat gestuurd wordt. De LED zend dus alleen maar uit als er op een knop gedrukt wordt en niet continue. Het ontvangende apparaat is voorzien van een infrarood ontvanger (silicium fotodiode) welke het infrarood signaal omzet in elektrische stroom. Elke knop op de afstandsbediening genereerd een ander infrarood signaal welke dus weer omgezet wordt in een uniek signaal elektriciteit. Door de uniekheid van het elektrische signaal weet het ontvangende apparaat welk commando er uitgevoerd moet worden.