## Maak een bouwtekening

Het is altijd belangrijk dat je eerst een bouwtekening of een schets maakt voordat je daadwerkelijk begint met het bouwen.

Jullie eerste opdracht is daarom om een potlood en papier te pakken en een schets te maken.

Over de volgende dingen ga je nadenken:

- Hoe hoog wordt onze dijk?

- Hoe breed wordt onze dijk?

- Hoe lang wordt onze dijk?

Zet de maten bij de schets (bijvoorbeeld 10 cm hoog, 20 breed en 15 cm lang).

Let op! Het is een schets, dus het hoeft geen perfecte tekening te zijn!

Zoals je ziet is een dijk opgebouwd uit verschillende delen.

- De buitenteen (1) en de hiel (7) zijn de onderranden van de dijk

- De kruin is het hoogste gedeelte van de dijk

- Het buitentalud (4) geeft stevigheid aan de dijk zodat hij niet doorbreekt

- Het binnentalud (5) zorgt er samen met de buitenberm voor dat golfslag wordt opgevangen die over de dijk heen gaat

- Aan de binnenkant van een dijk wordt soms een brede, lage binnenberm (6) van klei gemaakt. Dit doen de mensen om te voorkomen dat het water door de hoge druk onder de dijk door gaat en binnen de dijk naar boven komt. Dit wordt ook wel 'piping' genoemd. Dat willen we niet graag hebben!