# Week 8 Kwaliteitcontrole en oplevering

Opdracht: Kwaliteitscontrole in de bouw (WKB)

Situatie:

Als aannemer wil je een woning van goede kwaliteit opleveren. Dit betekent dat je niet alleen moet letten op het werk van je eigen personeel, maar ook op de kwaliteit van materialen van leveranciers en het werk van onderaannemers. Om dit goed te doen, is het belangrijk dat je tussentijds controleert of het werk en de materialen voldoen aan de gestelde eisen.

Opdrachtomschrijving:

Je gaat individueel aan de slag met het onderdeel dat aan jou is toegewezen. Je kan hierbij denken aan bijvoorbeeld: kozijnen, metselwerk, dakconstructie, riolering, isolatie, enz.

Voor dit onderdeel maak je een overzicht waarin je beschrijft hoe jij de kwaliteit gaat beoordelen en welke eisen je stelt aan dit onderdeel.

Je beschrijft en onderbouwt de kwaliteit van levering/plaatsing tot aan de oplevering. Bedenk/onderzoek dus hoe jouw onderdeel opgeleverd wordt.

Jouw overzicht moet minimaal het volgende bevatten:

1. Onderdeel
   - Welk onderdeel is aan jou toegewezen?
     Zie daarvoor het bijgevoegd overzicht.
2. Welke kwaliteitseisen worden allemaal gesteld aan dit onderdeel?
   - Onderzoek aan welke kwaliteit jouw onderdeel moet voldoen. Maak hiervoor gebruik van de Technische Omschrijving, wat staat daarin omschreven?
   - Kan je ook vinden wat de leveranciers zelf stellen aan eisen? Moet er voldaan worden aan bepaalde verwerkingsvoorschriften?
   - Aan welke kwaliteit moet het onderdeel voldoen tijdens levering, na plaatsing/aanbrengen en tijdens de oplevering?
   - Denk ook aan maatvoering, afwerking, materiaalsoort, schades, enz.

3. Op welke momenten controleer je de kwaliteit en welke bronnen gebruik je allemaal?
   - Bijvoorbeeld: bij levering, tijdens de montage, na plaatsing en tijdens de oplevering.
   - Welke bronnen gebruik je allemaal, denk hierbij bijvoorbeeld aan maatvoering die is aangegeven op tekeningen die je controleert.
4. Wat controleer je op die momenten precies?
   - Geef per controle-moment aan waarop je allemaal let (bijv. schades, afmetingen, juiste montage, kierdichtingen, ventilatie etc.).
5. Wie voert de controle uit?
   - Doe je dit zelf als uitvoerder, of laat je dit aan iemand anders over? Of is dit afhankelijk van het controlemoment? (Levering, plaatsing, oplevering) Onderbouw jouw keuzes.
6. Hoe leg je de controle vast?
   - Gebruik je een checklist, foto’s, een verslag of iets anders? Waar en hoe leg je dit vervolgens vast.
7. Voorbeeld van kwaliteitscontrole
   - Maak een fictief voorbeeld waarmee je laat zien hoe je de controle uitvoert en vastlegt, zie ook onderdeel 6.
     Dit kan bijvoorbeeld zijn:

- - - Een ingevulde checklist
    - Een beknopt controleverslag
    - Foto’s met toelichting
    - Een controleformulier met aantekeningen

Einddoel:

Aan het einde van de opdracht heb je een duidelijk overzicht van hoe jij als (toekomstig) uitvoerder de kwaliteit van jouw toegewezen onderdeel bewaakt. Dit overzicht is onderdeel van de kwaliteitsbewaking richting de uiteindelijke oplevering van de woning.

In de praktijk zie je dit onderdeel tegenwoordig terug binnen de WKB (Wet KwaliteitsBorging)

Beoordelingscriteria:

- Is het toegewezen onderdeel duidelijk en correct uitgewerkt?
- Zijn de kwaliteitscontroles logisch en volledig? Wordt er gebruik gemaakt van de juist bronnen om de kwaliteit te checken?
- Zijn de momenten van controle goed gekozen?
- Wordt duidelijk wie de controles uitvoert en hoe deze worden vastgelegd?
- Is het voorbeeld van de kwaliteitscontrole concreet, realistisch en goed uitgewerkt?

Bo | de | Boer | Binnenriolering
Lennart |  | Bosch | Gevelmetselwerk
Kawtar |  | Bouhannouch | Lichte scheidingswanden
Milan |  | Braam | Spouwisolatie
Ensar |  | Çiçekli | Prefab betonnen raamdorpels en spekbanden
Vera |  | Craanen | Dakconstructie (scharnierkap, excl. pannen)
Jort |  | Degen | Buitenkozijnen incl. beglazing
Gillian |  | Dohle | Binnenkozijnen en binnendeuren
Yim |  | Dorreboom | Houten trappen
Tristan |  | Drenth | Dakbedekkingen
Erik |  | Hamming | Studadoorswerken
Danu |  | Henrycoos | Wand- en vloertegels
Kathy |  | Honders | Cementdekvloeren
Levi |  | Jager | Glas- en schilderwerk
Patrick |  | Jansen | Goten en HWA
Milan |  | Jünemann | MV-installatie
Ilayda |  | Kaçiran | Binnenriolering
Mohammad |  | Kreidli | Gevelmetselwerk
Marijn |  | Liewes | Lichte scheidingswanden
Maen |  | Mousa | Spouwisolatie
Mika | De | Pauw | Prefab betonnen raamdorpels en spekbanden
Darwin |  | Pool | Dakconstructie (scharnierkap, excl. pannen)
Merlijn |  | Tijssen | Buitenkozijnen incl. beglazing
Jeffrey | van der | Veen | Binnenkozijnen en binnendeuren
Kars |  | Veenhuizen | Houten trappen
Norick |  | Veldhuis | Dakbedekkingen