## Simulatie 1

Simulatie 1: Verandering van fundering van de schuur door slechte bodemgesteldheid (Meerwerk)

Tijdens de graafwerkzaamheden voor de fundering van de schuur blijkt de bodemgesteldheid slechter dan verwacht. Er is sprake van veel zachte kleigrond op een deel van het perceel, waardoor de fundering niet het benodigde draagvermogen heeft. Dit vereist extra werk en materialen, zoals het plaatsen van paalfunderingen of het verdiepen van de fundering onder de schuren.

- Meerwerk:
  - Paalfundering in plaats van een standaard fundering.
  - Extra graafwerk om de bodem voor te bereiden op de palen.
  - Extra kosten voor het huren van gespecialiseerde apparatuur en materialen.
- Vragen voor de studenten:
  - Hoe zou je de meerkosten berekenen voor de extra fundering?
  - Welke impact heeft dit op de planning en de totale projectkosten?