Uitzetschema woning Stiens

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Paalnummer** | **X Coördinaat** | **Y Coördinaat** | **Hoekwaarde graden** | **Hoekwaarde gon** | **Afstand** |
| **1** | 2175 | 3700 | 60˚ | 66,67 | 4292 |
| **2** | 2175 | 6688 | 72˚ | 80 | 7032 |
| **3** | 2175 | 8313 | 75˚ | 83,33 | 8592 |
| **4** | 2175 | 9825 | 78˚ | 86,67 | 10063 |
| **5** | 3625 | 9825 | 70˚ | 77,78 | 10472 |
| **6** | 5075 | 9825 | 63˚ | 70 | 11058 |
| **7** | 5075 | 8413 | 59˚ | 65,56 | 9825 |
| **8** | 4172 | 6825 | 59˚ | 65,56 | 7999 |
| **9** | 5328 | 6825 | 52˚ | 57,78 | 8658 |
| **10** | 6573 | 6825 | 46˚ | 51,11 | 9477 |
| **11** | 7725 | 6825 | 41˚ | 45,56 | 10308 |
| **12** | 7725 | 8675 | 48˚ | 53,33 | 11616 |
| **13** | 7725 | 5700 | 36˚ | 40 | 9600 |
| **14** | 7725 | 4500 | 30˚ | 33,33 | 8934 |
| **15** | 7725 | 3275 | 23˚ | 25,55 | 8392 |
| **Paalnummer** | **X Coördinaat** | **Y Coördinaat** | **Hoekwaarde graden** | **Hoekwaarde gon** | **Afstand** |
| **16** | 7725 | 2175 | 16˚ | 17,78 | 8025 |
| **17** | 6573 | 2175 | 18˚ | 20 | 6923 |
| **18** | 5328 | 2175 | 22˚ | 24,44 | 5754 |
| **19** | 4172 | 2175 | 28˚ | 31,11 | 4708 |
| **20** | 4172 | 3275 | 38˚ | 42,22 | 5306 |
| **21** | 4172 | 4500 | 47˚ | 52,22 | 6129 |
| **22** | 4975 | 5025 | 45˚ | 50 | 7071 |
| **23** | 3588 | 5175 | 55˚ | 61,11 | 6297 |
| **24** | 4172 | 5700 | 54˚ | 60 | 7065 |