## Systeem C

Systeem C:

Natuurlijke luchtaanvoer en mechanische luchtafvoer

Indien u uw woning al grondig hebt gerenoveerd, is een natuurlijke luchtafvoer niet altijd mogelijk. In dat geval kunt u een ventilatiesysteem met mechanische luchtafvoer plaatsen. De vochtige en vervuilde lucht wordt dan aangezogen via luchtkanalen in vochtige kamers zoals de keuken en badkamer.

Bij het klassieke 'C'-systeem gebeurt de luchtaanzuiging continu. Het 'C+'systeem is zelfregelend en ververst de lucht op basis van het vocht- of CO2-gehalte.

Voordelen | Nadelen
Betere ventilatie dan systeem A Keuze in de plaatsing van de luchtafvoer | Duurder dan systeem A Energieverbruik van de ventilator