## Hoe kun je energiezuinig ventileren?

Door het ventileren zorg je voor een goede luchtkwaliteit in huis. Er is echter ook een nadeel. Als je in de winterdag je huis gaat verwarmen ga ook die warme lucht vervangen door frisse koude buitenlucht. Om de temperatuur weer aangenaam te maken moet de verarming harder gaan werken en dat kost energie. Meer energie verbuiken betekent ook een hogere energierekening.

Maar er is een systeem met een oplossing om het energieverbuik te beperken. In het voorgaande hoofdstuk zijn de verschillende systemen uitgelegd. Het systeem D heeft de oplossing om de warmte uit huis weer terug te winnen. Kort gezecht het WarmteTerugWin systeem: WTW.

Het terugwinnen van de warmte gebeurt doormiddelvan een warmtewisselaar. In de afbeelding zie je schematisch de werkingen van de warmtewisselaar.

In de volgende video zie je WTW in zijn geheel. Iedere ruimte in huis heeft een toevoer of afvoer ventiel. De natte ruimtes, denk aan het toilet, badkamer en keuken hebben een afvoer ventiel. Slaapkamers en de woonkamer hebben een toevoerventiel.

Uitleg WTW (WarmteTerugWinning) https://youtu.be/uzkZIqAqyxY

Montage ventilatiebox https://youtu.be/GGkcQ40-lKw