# Kracht en veiligheid (NASK1.K.9)

Als je alle examenstof hebt geleerd kun je: de werking van verschillende soorten krachten en de druk van een voorwerp op de ondergrond berekenen en in evenwichtsituaties kwalitatief de hefboomwet toepassen bij een bewegend voorwerp diagrammen interpreteren, krachten samenstellen en de gemiddelde snelheid berekenen veiligheidsmaatregelen in het verkeer uitleggen en toepassen en verschijnselen van traagheid verklaren.

De begrippen die je bij dit het domein in ieder geval moet kennen luiden als volgt:

Onderwerpen en begrippen | Dit weet ik
spierkracht, veerkracht, spankracht, zwaartekracht, wrijvingskracht, magnetische kracht, elektrische kracht |
grootte en richting, vectorvoorstelling |
kracht meten met veerunster of krachtsensor |
tang, klauwhamer, breekijzer, steekwagen, steek/ringsleutel, momentsleutel |
vaste katrol, losse katrol, takels |
bewegingen met constante snelheid, eenparig versnelde bewegingen, eenparig vertraagde bewegingen, andere bewegingen |
aandrijfkracht en remkracht |
tegenwerkende krachten: luchtwrijving, rolwrijving |
nettokracht |
veiligheidsgordel, veiligheidshelm, kreukelzone, hoofdsteun, kooiconstructie, airbag |
reactietijd, rijsnelheid, staat van de banden en van het wegdek, weersomstandigheden |
veiligheidsgordel, veiligheidshelm, rijplaten, rupsband, tractorbanden, mes, punaise |