# Waar moet allemaal rekening mee worden gehouden bij ventilatievoorzieningen?

Als je een ventilatiesysteem gaat aanleggen zijn er veel zaken waar je rekening mee moet houden.

De temperatuur en de luchtstroming moet confortabel aan blijven voelen. Ook de manier waarop lucht zich verplaatst t.o.v. een persoon is van invloed op het comfort.

Het ventileren mag niet teveel geluid maken. Richtlijnen voor de snelheid in een hoofdkanaal is 3 to 4 meter per seconde en voor een aftakking 2 tot 3 meter per seconde. Hogere snelheden leiden tot meer geluid in de leidingen. De leiding diameters dienen hier op aangepast te worden, en ook wordt een installatie ingeregeld om dit te verkrijgen. Er zijn 3 mogelijkheden waardoor geluidsoverlast ontstaat.

1. Luchtgeluid (stroming van de lucht)

2. Contactgeluid (door trillingen)

3. Overspraak (spreekbuis, dit wil zeggen dat er spraakgeluiden overgedragen worden door de kanalen)

Aanbrengen van dempers kan ook een oplossing zijn om geluid te beperken.

Er zijn richtlijnen voor het verversen van lucht aan de hand van het aantal personen of de kubieke meter inhoud van de ruimten. De richtlijn is 36 m3 per uur per persoon.