**Vragen over transport en lading**

Naam Klas Datum

1. Wat is de maximale toegestane massa van een trekker met aanhanger in Nederland ?
2. 30 ton
3. 40 ton
4. 50 ton
5. 60 ton
6. Hoeveel aanhangers mogen er achter een trekker hangen ?
7. 1
8. 2
9. 3
10. Maakt niet uit
11. Hoe breed mag een vaste lading op een landbouwaanhanger zijn ?
12. 2,60 meter
13. 3,00 meter
14. 3,50 meter
15. 4 meter
16. Wat is de wettelijke toegestane maximum snelheid van een trekker in Nederland ?
17. 25 km/h
18. 35 km/h
19. 40 km/h
20. 50 km/h
21. Wat is het voordeel van luchtremmen op een aanhanger t.o.v. hydraulische remmen ?
22. Een luchtlekkage is minder erg dan een olie lekkage
23. De reactietijd van luchtremmen is sneller dan van hydraulische remmen
24. Je hebt automatisch een noodrem als de aanhanger losbreekt
25. Alle drie bovenstaande antwoorden zijn goed
26. Moeten de dubbel uitgevoerde rempedalen van een trekker bij transport op de weg zijn gekoppeld ?
27. Nee, want je voeten zijn breed genoeg om ze allebei tegelijk in te trappen
28. Ja, want anders kun je bij een onverwachte situatie per ongeluk 1 rem intrappen, met alle gevolgen van dien.
29. Nee, want zo kan ik sneller de bocht om
30. Nee, want mij is nog nooit wat overkomen
31. Moet ik een losse lading altijd afdekken ?
32. Ja, dat moet altijd
33. Nee, Dat hoeft alleen binnen de bebouwde kom
34. Nee, dat hoeft allen wanneer er gevaar is dat losse lading of delen daarvan tijdens het rijden eraf kunnen vallen
35. Ja, in de oogstperiode wel
36. Hoe hoog is de boete voor afvallende losse lading momenteel?
37. € 170,-
38. € 270,-
39. € 370,-
40. € 470,-
41. Moet ik grond op een grondkar die boven de schotten is geladen afdekken ?
42. Nee, dat hoeft niet als het redelijk vaste grond is
43. Ja, want de lading kan eraf vallen
44. Nee, dat hoeft niet als je hem met de wiellader of kraan hebt aangedrukt
45. Wel of niet, het ligt aan de weersomstandigheden
46. Wat is de maximale wiellast van een motorrijtuig met beperkte snelheid als rijdend werktuig ?
47. 4.000 kg
48. 5.000 kg
49. 6.000 kg
50. 7.500 kg
51. Moeten de uitstekende punten van een maïsbek worden afgeschermd op de weg ?
52. Nee, afscherming hoeft alleen bij snelverkeer
53. Ja, alle scherpe delen moeten worden afgeschermd
54. Nee, dit is nooit verplicht
55. Ja, tot een hoogte van 2 meter, daarboven niet
56. Wanneer moeten rood witte markeringsborden worden toegepast ?
57. Altijd
58. Bij lading die meer dan 10 cm buiten de trekker uitsteekt
59. Bij een totale breedte van 3 meter
60. In het donker en bij slecht zicht
61. Hoe moet je volgens de Europese norm een lading zekeren ?
62. Voorwaarts 50 %, zijwaarts 50 % , achterwaarts 50%
63. Voorwaarts 80%, zijwaarts 30%, achterwaarts 50 %
64. Voorwaarts 80%, zijwaarts 50%, achterwaarts 50 %
65. Voorwaarts 60%, zijwaarts 50%, achterwaarts 30 %
66. Wanneer mag ik een zwaailamp voeren ?
    1. Als ik zelf vind dat dit nodig is
    2. Als de kans bestaat dat het voertuig niet tijdig door andere weggebruikers wordt opgemerkt
    3. Binnen de bebouwde kom
    4. ’s morgens vroeg en ’s avonds laat
67. Hoe groot moet een vierkant breedte markeerings bord minimaal zijn ?
68. 35 x 35 cm
69. 42 x 42 cm
70. 50 x 50 cm
71. 55 x 55 cm
72. Ik rijdt met mijn trekker en een klepelmaaier in de hefinrichting over de openbare weg. Moet de klepelmaaier voorzien zijn van een afgeknotte driehoek ?
73. Ja, dit moet altijd
74. Nee, dit hoeft nooit
75. Ja, als de klepelmaaier het zicht op de afgeknotte driehoek van de trekker belemmert
76. Nee, een afgeknotte driehoek op de trekker is bij een aanbouwwerktuig in de hefinrichting altijd voldoende
77. Ik heb een aanhangwagen achter mijn trekker geladen met groenafval. Hoe breed mag deze lading maximaal zijn ?
78. 2,60 meter
79. 3,00 meter
80. 3,50 meter
81. 4,00 meter
82. Ik heb een landbouwtrekker met een constructiesnelheid van 40 km/h

Wat moet de remvertraging van deze trekker minimaal zijn ?

a. 2,5 m/s2

b. 3,1 m/s2

c. 3,8 m/s2

d. 4,0 m/s2

1. Mag ik in de trekker tijdens het rijden mijn mobiel en de 27 MC gebruiken ?
2. Nee, dit mag in beide gevallen niet
3. Ja, dit mag in beide gevallen wel
4. Mobiel mag wel, 27 MC niet
5. 27 MC wel, mobiel niet
6. Met welke middelen kan ik een grote rupskraan het beste vastzetten op een dieplader ?
7. Spanbanden
8. Spankettingen met overhaal spanners
9. Spankettingen met ratel spanners
10. Overhaalspanners met veer